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《液化气体自动灌装秤校准规范》编写说明
一、任务来源
根据国家市场监督管理总局办公厅文件-市监计量发〔2025〕45 号“市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知”，由江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）牵头承担《液化气体自动灌装秤》国家计量校准规范的制定工作。归口为全国衡器计量技术委员会自动衡器分技术委员会，起草单位为：江苏省计量科学研究院（江苏省能源计量数据中心）、常州检验检测标准认证研究院、浙江省质量科学研究院、无锡市检验检测认证研究院、江苏祥康科技有限公司。
二、规范制定的必要性
液化气体自动灌装秤是对不高于防爆等级ⅡCT4要求的液化石油气介质进行自动灌装的衡器，广泛应用于各地液化石油气充装单位及充装站。目前液化气体自动灌装秤在国内外尚无相应检定规程或校准规范，由于各技术机构参考的技术依据不同，证书报告给出的技术指标无法统一，并且也很难与液化气体自动灌装秤生产厂家给出的技术指标相对应，因此不能正确、完整的反映出产品的计量性能，给广大生产厂商和使用客户带来了很多不必要的技术纠纷和使用障碍，仅江苏省范围内就因为检测技术依据无法切实体现液化气体自动灌装秤的技术指标发生过多次争议；同时若液化气体自动灌装秤计量性能降低会损害人民群众的经济利益，且存在安全隐患，将危及人身安全。液化气体自动灌装秤应用范围广、使用数量多、使用要求高，因此能否准确获取液化气体自动灌装秤的计量特性、统一液化气体自动灌装秤的技术指标，对于各类企业的生产活动、消费者权益及科研机构的科研工作意义重大，因此制定该校准规范有着举足轻重的重要性和迫切性。制定液化气体自动灌装秤地方校准规范，对液化气体自动灌装秤加强监督管理，引导液化气体自动灌装秤规范使用，对于保障人民群众的利益和安全有重要的意义。
三、规范制定过程
2024年，起草小组即开始对液化气体自动灌装秤生产企业进行实地调研。
2025年，纳入国家计量技术规范制定计划后，起草小组在前期调研工作的基础上，对目前市场上液化气体自动灌装秤的技术指标进行了充分的研讨。
2025年底~2026年，深入生产企业进行了大量现场测试，同时也与国内从事自动衡器制造、检定和民生计量管理工作的专家、学者们进行了广泛的交流探讨，并得到了他们的大力支持和帮助，为《液化气体自动灌装秤》校准规范的起草工作奠定了坚实的基础。
2026年8月，在上述工作的基础上，规范起草小组完成了《液化气体自动灌装秤》校准规范的征求意见稿。
四、规范制定的主要技术依据、参考文献和原则
（一）依据
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》

JJF 1001《通用计量术语及定义》

JJG1059.1-2012《测定不确定度评定与表示》
（二）参考文献
JJG539 数字指示秤
JJG564 重力式自动装料衡器
JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

（三）原则
1、架构
架构结构根据封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔几个部分制定《液化气体自动灌装秤校准规范》。

2、术语与计量单位的选择
术语和计量单位的选择遵照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》选择使用。

3、计量特性确定原则

液化气体自动灌装秤广泛应用于各地液化石油气充装单位及充装站，其量值的准确性、不确定度的评定正确与否直接关系到测量结果的可靠和消费者权益的保障。在编写过程中，起草小组遵循以下原则：
参考现有的国家技术规范、结合国内现状；
体现目前校准方法的先进性和科学性； 
实际工作中的规范性和适用性。
五、规范制定说明

《液化气体自动灌装秤校准规范》共分为10个部分，即范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔、附录等10个部分。

1、范围：

本规范适用于灌装范围在（5~100）kg、对液化石油气介质进行自动灌装的秤的校准。
2、引用文件

列出了本规范参考和引用的文件包括JJG539 数字指示秤、JJG564 重力式自动装料衡器、JJF 1181 衡器计量名词术语及定义。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

3、术语和计量单位
这一部分对规范中使用的名词术语进行了定义，包括液化气体自动灌装秤、称量单元、承载器、灌装装置、控制装置、预设值、灌装量设定装置、最小秤量、最大秤量、计量单位。
4、概述

这部分主要描述了液化气体自动灌装秤的结构、原理和用途。
5、计量特性
这部分规定了液化气体自动灌装秤的计量特性，通过对生产厂家和用户的调研，确定了作为集成控制衡器的性能要求和灌装实验的要求。
6、校准条件

这部分主要规定液化气体自动灌装秤校准时需要满足的环境条件，以及使用的校准设备。

7、校准项目和校准方法

这部分主要针对液化气体自动灌装秤校准前准备、作为集成控制衡器和灌装实验的具体校准方法进行了说明和数学公式化处理。
8、校准结果表达

经过校准的液化气体自动灌装秤出具校准证书，证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，校准记录格式见附A，校准证书内容见附录B。

9、复校时间
复校时间间隔的长短由自动灌装秤的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，建议复效时间间隔不超过1年。依据实际情况可缩短建议复校时间间隔。
10、附录

征求意见稿中附录A和附录B给出了校准记录和校准证书的内容，附录C给出了液化气体自动灌装秤的测量结果不确定度评定方法。

六、验证
通过对多家液化气体自动灌装秤的制造企业进行校准试验和测量不确定度评定报告分析，使本规范的各项规定得到了验证。结果表明：我国制造的液化气体自动灌装秤满足本规范的要求，使本规范的实施有了充分的基础。
希望委员和专家们提出宝贵意见，使制订工作更加科学、合理和适用。

                                    规范起草小组

2026年8月

