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引    言
[bookmark: _GoBack]本规范是在参考国内外现有气象探测设备计量工作中常用的测试方法标准、产品标准、校准规范、检定规范等资料的基础上，结合国内气象计量工作中的实际情况、行业应用的普遍共识以及约定俗成的概念，将气象计量名词术语分为风计量、温度计量、湿度计量、气压计量等共计15个部分。
本规范所列术语以气象计量技术中常见术语为主，并未包含实际应用中可能涉及的全部技术术语。
本规范为首次发布。

JJF（气象）XXXX—201X
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气象计量名词术语
[bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc428797013][bookmark: _Toc384035557][bookmark: _Toc428796981][bookmark: _Toc1819][bookmark: _Toc382997539][bookmark: _Toc7008][bookmark: _Toc428796924]范围
本规范规定了气象计量工作中常用术语及适用范围。
[bookmark: _Toc15163][bookmark: _Toc18104][bookmark: _Toc428797014][bookmark: _Toc428796925][bookmark: _Toc428796982][bookmark: _Toc382997540][bookmark: _Toc384035558]本规范适用于气象计量领域各项工作，相关领域亦可参考使用。
[bookmark: _Toc14421][bookmark: _Toc6490][bookmark: _Toc24088]引用文件
本规范引用下列文件：
JJF 1001-2011通用计量术语及定义
JJF 1007-2007温度计量名词术语及定义
JJF1008-2008压力计量名词术语及定义
JJF 1009-2006容量计量术语及定义
JJF 1012-2007湿度与水分计量名词术语及定义
JJF 1002-2010国家计量检定规范编写
JJG 1032-2018光学辐射计量名词术语及定义
JJG 376-2007电导率仪
JJG 119-2018实验室pH(酸度)计
GB/T 33678-2017 VLF-LF三维闪电定位网技术规范
GB/T 37467-2019气象仪器术语
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。
[bookmark: _Toc428800479][bookmark: _Toc428796929][bookmark: _Toc428800481][bookmark: _Toc428799030][bookmark: _Toc428796928][bookmark: _Toc428796984][bookmark: _Toc428800480][bookmark: _Toc428798976][bookmark: _Toc428796986][bookmark: _Toc428797017][bookmark: _Toc428797016][bookmark: _Toc428797018][bookmark: _Toc428797060][bookmark: _Toc428797061][bookmark: _Toc428796927][bookmark: _Toc428798978][bookmark: _Toc428799032][bookmark: _Toc428798977][bookmark: _Toc428797059][bookmark: _Toc428796985][bookmark: _Toc428799031][bookmark: _Toc10658][bookmark: _Toc900][bookmark: _Toc27719][bookmark: _Toc373505126][bookmark: _Toc373505549][bookmark: _Toc382997545][bookmark: _Toc470007066][bookmark: _Toc373505170][bookmark: _Toc428796987][bookmark: _Toc428796930][bookmark: _Toc373505424][bookmark: _Toc428797019][bookmark: _Toc384035563]基础术语和定义
1.1 [bookmark: _Toc3508][bookmark: _Toc10141]计量metrology
实现单位统一、量值准确可靠的活动。
1.2 [bookmark: _Toc9545][bookmark: _Toc23151]比对comparison
在规定条件下，对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。
1.3 [bookmark: _Toc15790][bookmark: _Toc8794]校准calibration
在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
注1：校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下，可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。
注2：校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆，也不应与校准的验证相混淆。
注3：通常，只把上述定义中的第一步认为是校准。
1.4 [bookmark: _Toc13686][bookmark: _Toc7926]气象要素 meteorological element
表征大气状态的基本物理量和基本天气现象。
1.5 [bookmark: _Toc8101][bookmark: _Toc7161]气象仪器 meteorological instrument
用来定量、定性测量一个或几个气象要素的仪器。
1.6 [bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc10137]气象传感器 meteorological sensor
能感应气象要素的变化并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。
注：敏感元件（sensing element），指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。
1.7 [bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc11057]测量范围 measuring range
在规定条件下，由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。
1.8 [bookmark: _Toc1795][bookmark: _Toc16691]分辨力 resolution
引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化量。
1.9 [bookmark: _Toc8255][bookmark: _Toc12053]响应时间 response time
测量仪器或测量系统的输入量在两个规定常量值之间发生突然变化的瞬间，到与相应示值达到最终稳定值的规定极限内时的瞬间，这两者间的持续时间。
1.10 [bookmark: _Toc14946][bookmark: _Toc21910]灵敏度 sensitivity
测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商。
1.11 [bookmark: _Toc23824][bookmark: _Toc25698]测量仪器的准确度accuracy of a measuring instrument
测量仪器给出接近于真值的响应能力。
注:准确度是定性的概念。
1.12 [bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc13140]仪器的测量不确定度instrumental measurement uncertainty
由所用的测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量。
注1:除原级测量标准采用其他方法外,仪器的测量不确定度通过对測量仪器或测量系统校准得到。
注2:仪器的不确定度通常按 B类不确定度评定。
注3:对仪器的测量不确定度的有关信息可在仪器说明书中给出。
1.13 [bookmark: _Toc11634][bookmark: _Toc225]仪器漂移 instrument drift
由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的连续或增量变化。
仪器漂移既与被测量的变化无关，也与任何认识到的影响量的变化无关。
1.14 [bookmark: _Toc9187][bookmark: _Toc2134]额定工作条件 rated operating condition
为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的工作条件。
注：额定工作条件通常要规定被测量和影响量的量值区间。
1.15 [bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc24995]极限工作条件 limiting operating condition
为使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下工作，所能承受的极端工作条件。
注1：储存、运输和运行的极限条件可以不同。
注2：极限条件可包括被测量和影响量的极限值。
1.16 [bookmark: _Toc5477][bookmark: _Toc19328]地面气象观测 surface meteorological observation
借助仪器和人工对地球表面一定范围内的气象状态及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定。
1.17 [bookmark: _Toc19465][bookmark: _Toc20877]温度特性 temperature response
环境温度变化引起的灵敏度、准确度等仪器特性的变化。
[bookmark: _Toc17838][bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc4610]风计量
1.18 [bookmark: _Toc31627][bookmark: _Toc8928]风  wind
是由许多在时空上随机变化的小尺度脉动叠加在大尺度规则气流上的一种三维矢量。在气象观测中，通常观测风的水平矢量。
1.19 [bookmark: _Toc14646][bookmark: _Toc23832]风矢量  wind vector
表示风向和风速的矢量。亦称风向量。
1.20 [bookmark: _Toc11382][bookmark: _Toc7266]风向  wind direction
风的水平来向。
注：单位为度（°）。
1.21 [bookmark: _Toc12420][bookmark: _Toc31991]风速  wind speed；wind velocity
单位时间内空气移动的水平距离。
注：单位为米每秒（m/s）。
1.22 [bookmark: _Toc16275][bookmark: _Toc27294]瞬时风速  instantaneous wind speed
空气微团的瞬时水平移动速度。在自动气象站中，瞬时风速是指3 s内采样值的平均风速。
1.23 [bookmark: _Toc2688][bookmark: _Toc19350]平均风速  means wind velocity
在给定时段内风速的平均值。
1.24 [bookmark: _Toc7037][bookmark: _Toc27456]风速方向特性 directionalresponse
超声波风向风速测量仪器垂直安装,在水平方向的某一固定风速下,从任何方向测
量所引起的误差。
1.25 [bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc16805]启动风速 startingwindspeed
风杯由静止开始变为能够连续转动,风速表能指示或显示速度变化的最低风速。
1.26 [bookmark: _Toc30852][bookmark: _Toc15420]风向标启动风速 startingwindvelocityofvane
风向标由某一偏角释放返回到与气流方向相同时的最低风速。
1.27 [bookmark: _Toc22291][bookmark: _Toc31690]流速均匀性 uniformity of flow velocity 
[bookmark: _Toc294853394]风洞工作段流场的均匀程度。
1.28 [bookmark: _Toc29994][bookmark: _Toc29774]流速稳定性 stability of flow velocity  
[bookmark: _Toc294853395]风洞工作段流场的稳定程度。
1.29 [bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc27289]气流偏角 angle error for air-flow
[bookmark: _Toc294853396]流场内气流偏离风洞工作段轴线的角度（°）
1.30 [bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc25724][bookmark: _Toc294853397]阻塞比 blockage ratio
风洞试验段内风速表 (包括安装支架、风速表启动杆等控制件)迎风面积与试验段
均匀区横截面积之比。
1.31 [bookmark: _Toc21157][bookmark: _Toc31336]紊流度（湍流度）turbulence of air-flow
气流在三维方向上的脉动分速的均方根值。
1.32 [bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc19577]风向标滞后距离  delay distance
风向标回到平衡位置的50%处时，空气流过的距离。它等于风向标由初始偏移回向平衡位置的50%处时所需时间与该风速的乘积。
1.33 [bookmark: _Toc28896][bookmark: _Toc19124]离轴响应  off-axis response
风速表风向标在各种迎风角下的实际响应值与理想响应值之比。
注：理想响应值等于风速表风向标在正常位置下所得响应信号乘以该迎风角的余弦。
1.34 [bookmark: _Toc27455][bookmark: _Toc15821]风向标动力偏幅  vane dynamical bias
风向标在三倍阈值（启动风速）以上的所有风洞气流下，由于其本身的自由响应特性，所引起的对平衡气流方向（最典型的即为风洞气流方向）的最大偏移。
1.35 [bookmark: _Toc24383][bookmark: _Toc18518]过振比  overshoot
风向发生变动时，风向标在其平衡位置两边振荡，连续两次振幅之比(后一次振幅与前一次振幅之比)称之为过振比。
注：风向发生变动时，风向标瞬间变化过程为阻尼振荡。
1.36 [bookmark: _Toc5588][bookmark: _Toc13745]风向标阻尼比  damping ratio of wind vane
风向标的实际阻尼与临界阻尼之比。
注：是可由过振比计算得出表征风向标动力响应特性的指标。
1.37 [bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc18054]皮托管 pitot tube
一种一端开口并垂直置于流体中测量流体动压力、从而能确定流体速度的管子。
1.38 [bookmark: _Toc21136][bookmark: _Toc4794]测风检定装置 wind calibration device
用于检定测风仪器和测风传感器的专用装置。
1.39 [bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc14712]旋臂装置 rotating beam apparatus
将被测仪器固定在旋臂端部，通过改变旋臂转动速率，校准测量微风仪器的一种装置。
1.40 [bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc19663]风洞 wind tunnel
能产生各种气流速度进行空气动力测量的试验设备。气象上应用的一般都是低速风洞，它是测试和检定气象仪器的重要设备之一。
1.41 [bookmark: _Toc1838][bookmark: _Toc10698]开口式风洞 open jet wind tunnel
气流管道系统在工作段是敞开的风洞。
1.42 [bookmark: _Toc18148][bookmark: _Toc1223]闭口式风洞 close jet wind tunnel
气流管道系统在工作段是闭合的风洞。
1.43 [bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc30497]直流式风洞 straight flow wind tunnel
以人工的方法造成的气流，在一个直管道中沿着同一方向流动的风洞。
1.44 [bookmark: _Toc14909][bookmark: _Toc14874]回流式风洞 return flow wind tunnel
以人工方法造成的气流在一个闭合环路中循环的风洞。
1.45 [bookmark: _Toc20390][bookmark: _Toc20869]风杯wind cup
测量风速用的一种感应器件。通常采用半球状或锥状空杯制成，其转速与气流速度（风速）成函数关系。
1.46 [bookmark: _Toc7939][bookmark: _Toc9376]测风螺旋桨  wind-measuring propeller
测量风速用的一种感应器。通常采用流线型螺旋面叶片3～4片制成，其转速与气流速度（风速）成函数关系。
1.47 [bookmark: _Toc5494][bookmark: _Toc4540]测风发电机  wind-measuring generator
将机械转速变换为相应电信号输出的发电机。在测风仪器中作为风速转换器使用。
1.48 [bookmark: _Toc17209][bookmark: _Toc1733]风向标  wind vane
用于风向测量的感应器件。通常由转轴、尾翼、平衡锤组成。
1.49 [bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc8339]风（向）袋  wind sleeve
能绕垂直轴作水平旋转的用以指示风的去向的锥形布袋。
1.50 [bookmark: _Toc30428][bookmark: _Toc1769]张力风速传感器  strain wind speed sensor
利用应变片在风压作用下引起应变的原理而制成的测风传感器。
1.51 [bookmark: _Toc29918][bookmark: _Toc468]风速表  anemometer
测量风速或同时测量风速和风向的仪表。
1.52 [bookmark: _Toc27577][bookmark: _Toc21653]风速计  anemograph
能连续自动记录风速随时间变化的仪器。
1.53 [bookmark: _Toc4203][bookmark: _Toc12492]风杯风速表  cup anemometer
采用风杯作为风速感应器的风速表。
1.54 [bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc21351]风向风速表  anemorumbometer
能同时测量风向和风速的仪器。
1.55 [bookmark: _Toc20648][bookmark: _Toc30989]磁感风杯风速表  cup-generator anemometer
利用磁感应涡流测速原理制成的便携式手持三杯风速表，主要用于测量瞬时风速。
1.56 [bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc32149]手持风速（风向）表  hand anemometer
观测人员用手来把握和操作的风速（风向）表。
1.57 [bookmark: _Toc1466][bookmark: _Toc30178]电接风向风速计  contact anemograph
具有电动装置，利用若干电接点的通或断，实现风向风速的有线遥测和自动记录的测风仪器。
1.58 [bookmark: _Toc32320][bookmark: _Toc14347]电传风向风速计（仪）  electrical aerovane
由风杯带动测速发电机测量风速，由风向标带动电位计式自整角机变送器测量风向的一种测风仪器。
1.59 [bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc18569]全天候[防冰型]风向风速计  all﹣weather[anti-icing] anemograph
供寒冷与高山地区使用的防止冰冻的测风仪器。上面备有电热器或有防结冰和雪附着的特殊涂层。
1.60 [bookmark: _Toc13794][bookmark: _Toc23027]螺旋桨[式]风速表  propeller anemometer
利用始终迎风转动的螺旋桨作为风速感应器件以测量风速的仪器。
1.61 [bookmark: _Toc21062][bookmark: _Toc17814]叶轮式风速表  windmill anemometer；fanning mill anemometer
以围绕水平轴旋转的叶轮为风速感应器的风速表。
1.62 [bookmark: _Toc4342][bookmark: _Toc19730]热线风速表  hot-wire anemometer
利用导电热丝的热量散失量与流经其表面的气流速度之间的关系测定风速的仪器。
1.63 [bookmark: _Toc31278][bookmark: _Toc21627]热球风速表  thermal-bulb anemometer
以热电势同气流流速存在的函数关系测量风速的仪器。
在风速表探头端部的玻质封装球内有一组加热丝和热电偶。电流流经热丝时，热球升温并与周围气流进行热交换，其过程满足热平衡方程。热球与空气的温差使得热电偶产生相应的温差电势。
1.64 [bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc24520]热敏电阻风速表  thermistor anemometer
以热敏电阻为敏感元件并利用动态热平衡原理测量风速（或风力）的仪器。
1.65 [bookmark: _Toc32377][bookmark: _Toc12331]超声测风仪  ultrasonic anemometer
利用超声波在大气中的传播速度随风速而变化的原理制成的测风仪器。一般分为二维（水平）超声测风仪和三维超声测风仪。
1.66 [bookmark: _Toc30186][bookmark: _Toc12552]电子微风仪  thermocouple anemometer
利用热球风速传感器，测量风速随时间发生微小变化的风速表。
1.67 [bookmark: _Toc15392][bookmark: _Toc4216]强风仪  strong wind anemograph
测量强风的耐候性螺旋桨（或其他）式风速表。
[bookmark: _Toc14518][bookmark: _Toc1662][bookmark: _Toc3553]温度计量
1.68 [bookmark: _Toc10410][bookmark: _Toc15643]空气温度  air temperature
表征空气冷热程度的物理量，简称气温。
注1：单位为摄氏度（℃）。
注2：地面气象观测中测定的是离地面1.50 m高度处的气温。
1.69 [bookmark: _Toc19710][bookmark: _Toc12739]土壤温度  soil temperature
表征不同深度土壤冷热程度的物理量。
注：单位为摄氏度（℃）。
1.70 [bookmark: _Toc18636][bookmark: _Toc11598]温标 temperature scale
为量度物体温度的高低而对温度零点和分析方法所做的一种规定。
1.71 [bookmark: _Toc1305][bookmark: _Toc1648]摄氏温标Celsius temperature scale
在标准大气压下,以水的冰点为0℃,水的沸点为100℃,中间分为100等分的温标。
1.72 [bookmark: _Toc24586][bookmark: _Toc12710]三相点 triple point
指一种纯物质在固、液、气三个相平衡共存时的温度。注:例如水三相点、氧三相点、镓三相点等。
1.73 [bookmark: _Toc5793][bookmark: _Toc22537]水三相点 triple point of water
水的固、液、汽三相平衡共存时的温度，其值为 273.16K(0.01℃)。
注:水三相点为测温学中最基本的固定点。
1.74 [bookmark: _Toc11981][bookmark: _Toc21623]接触测温法contact thermometry
温度计与被测对象热接触并达到热平衡的测温方法。
注:常用的接触测温法有:热电偶测温法、电阻测温法等。
1.75 [bookmark: _Toc14840][bookmark: _Toc3732]电阻温度系数 temperature coefficient of resistance
单位温度变化引起电阻值的相对变化。
1.76 [bookmark: _Toc6032][bookmark: _Toc25605]外露修正 exposed correction
温度表采用局部浸没测试时，由于感温液柱的一部分处于露出状态而对温度表示值造成一定误差，为消除此误差而进行的修正。
1.77 [bookmark: _Toc24593][bookmark: _Toc21857]完全浸没 completeim mersion
温度表全部处于所测温度介质中的状态。
1.78 [bookmark: _Toc31796][bookmark: _Toc32735]全浸没total immersion
温度表感温液柱上端以下全部处于所测温度介质中的状态。
1.79 [bookmark: _Toc31418][bookmark: _Toc2419]局部浸没partial immersion
温度表感温液柱某段以下部分处于所测温度介质中而另一部分感温液柱露出所测温度介质的状态。
1.80 [bookmark: _Toc15126][bookmark: _Toc29420]配合衬套 adapter bushing
在干体炉测温孔与温度计之间放置的金属衬套，其目的是为了使温度计与测温孔间有良好的热传导。金属衬套应使用干体炉生产厂家推荐的材料。
1.81 [bookmark: _Toc8277][bookmark: _Toc18279]测量区measurement zone
干体炉测温孔内用于校准温度计的区域。其位置是固定的，通常位于测温孔的底部。如果测量区处于其他位置，应明确说明。
1.82 [bookmark: _Toc9553][bookmark: _Toc30392]铂电阻patinresistance
利用铂的电阻率是温度的近似线性函数原理制成的温度感应元件。
1.83 [bookmark: _Toc20135][bookmark: _Toc30379]玻璃液体温度计 liquid-in-glass thermometer
基于感温液对玻璃的视膨胀的一种膨胀式温度计。
注:这类温度计包括一、二等标准水银温度计，玻璃体温计，贝克曼温度计，电接点玻璃温度计，汞铊温度计等。
1.84 [bookmark: _Toc18934][bookmark: _Toc27917]一等标准水银温度计 standard liquid-in-glass thermometer(grade I)
用于检定二等标准水银温度计的透明棒的标准水银温度计。
1.85 [bookmark: _Toc1896][bookmark: _Toc20870]二等标准水银温度计 standard liquid-in-glass thermometer(gradeⅡ)
为内标式或棒式的标准水银温度计。
1.86 [bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc28689]热电偶 thermocouple
利用塞贝尔热电效应来测量气象要素的敏感元件。
1.87 [bookmark: _Toc17567][bookmark: _Toc20402]温度表thermometer
能测量温度并以示值表示的仪器。
1.88 [bookmark: _Toc26811][bookmark: _Toc11832]铂电阻温度计platinum resistance thermometer
利用铂的电阻随温度变化的特性测量温度的仪器。
1.89 [bookmark: _Toc19672][bookmark: _Toc28415]汞铊温度计 mercury-thallium alloy(-in-glass)low temperature thermometer
又称汞基温度计，是在汞里添加铊、钢等元素构成合金使凝固点可达-62℃的玻璃液体低温温度计。
1.90 [bookmark: _Toc27409][bookmark: _Toc30423]双金属温度计bimetallic thermometer
利用两种膨胀系数不同的金属构成双金属元件测量温度的温度计。
1.91 [bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc26635]数字温度表 digital thermometer
能以数字方式显示相应温度值的温度表。
1.92 [bookmark: _Toc12266][bookmark: _Toc22619]地面温度表surface thermometer
测量地面表层温度的温度表。
1.93 [bookmark: _Toc996][bookmark: _Toc18207]草温表grass thermometer
测量浅草坪草面附近气温的温度表。
1.94 [bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc19225]恒温槽constant temperature bath
以某种物质为介质，温度可控制并能达到一定稳定和均匀程度的装置。
注:介质可以是水、油、酒精等。
1.95 [bookmark: _Toc19389][bookmark: _Toc24004]温度变送器temperature transmitter
将温度变量转换成可传送的标准化直流信号的组件。
1.96 [bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc10232]温度巡回检测仪temperature itinerant detecting instrument
由传感器和显示、记录仪表构成。由多个传感器的输出电参数(电压、电阻、电流或 PN结电压等)随温度的变化而变化,输出并变换成统一规格的电信号，由多路自动开关逐路选通，以采样、量化、编码和必要的辅助运算方法将模拟量转换成数字量。再经相应电路处理后，输出至驱动显示器和记录机构，周期性地采集被测信号。
1.97 [bookmark: _Toc30354][bookmark: _Toc5637]红外温度计 infra-red thermometer
利用热辐射体在红外波段的辐射通量来测量温度的仪表。
1.98 [bookmark: _Toc11281][bookmark: _Toc7935]双金属片温度计bimetallic thermograph
由两种膨胀系数不同的金属片焊在一起，利用其随温度变化而产生不同的形变的特性感应温度，并能自动记录温度随时间变化的仪器。
1.99 [bookmark: _Toc21866][bookmark: _Toc20487]干体炉temperature block calibrator
干体炉是利用内置均温块的均温作用来保证插入均温块的被校准温度计与参考标准温度保持一致。
[bookmark: _Toc8005][bookmark: _Toc8899][bookmark: _Toc24005]湿度计量
1.100 [bookmark: _Toc984][bookmark: _Toc17871]空气湿度  air humidity
表示空气中的水汽含量和干湿程度的物理量，简称湿度。
注：一般用百分率（%）表示。
1.101 [bookmark: _Toc9101][bookmark: _Toc12075]绝对湿度  absolute humidity
单位容积空气中含有的水汽质量,即空气中的水汽密度,以g/m3为单位。它是空气水汽绝对含量的一种度量。
1.102 [bookmark: _Toc15661][bookmark: _Toc29246]相对湿度  relative humidity
空气中实际水汽压与同温下的饱和水汽压的比值,用百分数来表示。
1.103 [bookmark: _Toc16592][bookmark: _Toc8948]饱和  saturation
在给定的温度和压强下,湿空气与水面或冰面之间保持动态平衡的状态。此时湿空气的水汽压称为饱和水气压,湿空气称为饱和空气。
1.104 [bookmark: _Toc14368][bookmark: _Toc6383]比湿  specific humidity
一团湿空气中的水汽质量与湿空气的总质量之比。
1.105 [bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc18886]混合比  mixing ratio
一团湿空气中的水汽质量与干空气质量之比。
1.106 [bookmark: _Toc29504][bookmark: _Toc28580]干湿球[热力学]测湿法  psychometry
根据热力学原理，采用干球温度表与湿球温度表在同一环境中的示值来计算该环境空气湿度的方法。
1.107 [bookmark: _Toc6556][bookmark: _Toc9660]露点(温度)   dew-point temperature
在气压不变与水汽无增减的情况下，未饱和湿空气相对于纯水面达到饱和时的温度。
1.108 [bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc25341]霜点温度  Frost-point temperature
在等压的条件下将气体冷却，当气体中的水蒸气冷凝成霜并达到相平衡状态时，此时的气体温度即为气体的霜点温度。
1.109 [bookmark: _Toc7006][bookmark: _Toc18640]湿滞效应  Hysteresis
湿敏元件﹑湿度传感器（变送器）以及湿度计在升湿过程中的校准曲线和降湿过程的校准曲线的不重合性。
1.110 [bookmark: _Toc11139][bookmark: _Toc2288]温度系数  Temperature coefficient
在同一相对湿度环境中的湿敏元件﹑湿度传感器（变送器）以及湿度计在不同温度条件下的相对湿度漂移值和温度差的比值。
1.111 [bookmark: _Toc16404][bookmark: _Toc16217]响应时间  response time
湿敏元件或湿度传感器对被测气体湿度变化的反应特性，一般为达到湿度变化量的63%(或 90%)时所需要的平衡时间。
1.112 [bookmark: _Toc8402][bookmark: _Toc22520]湿敏电容器  humicap
用有机聚合物作为介质的小而薄的电容器。
1.113 [bookmark: _Toc28411][bookmark: _Toc26103]干球温度表  dry-bulb thermometer
干湿表的两支温度表中，感温部分裸露用来测量气温的那支温度表。
1.114 [bookmark: _Toc22624][bookmark: _Toc2557]湿球温度表  wet-bulb thermometer
干湿表的两支温度表中，感温部分包有浸透纯水的纱布并保持湿润(或结冰状态)的那一支。
1.115 [bookmark: _Toc20672][bookmark: _Toc5068]干湿表  psychrometer
用热力学原理，由两个相同的温度表组成的测量温度、湿度的仪表。
1.116 [bookmark: _Toc19791][bookmark: _Toc24834]通风干湿表  aspirated psychrometer
两支温度表都装有人工通风装置的一种干湿表。
1.117 [bookmark: _Toc5281][bookmark: _Toc23693]湿度表  hygrometer
测量空气中水汽含量的仪器的总称。
1.118 [bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc31172]湿度计  hygrograph
能连续记录空气湿度曲线随时间变化的仪器。
1.119 [bookmark: _Toc29759][bookmark: _Toc2974]露点仪  dew-point hygrometer
通过测量露点温度来确定湿度的仪器。
1.120 [bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc13726]冷镜式精密露点仪  Chilled-mirror dew-point hygrometer
利用热电制冷器冷却露点传感器的镜面或声表面波器件，使气体中的水蒸气在露点传感器的镜面上冷凝为露或霜，光电系统自动控制平衡，使镜面上的露或霜与气体中的水蒸气呈相平衡状态，用铂电阻温度计准确测量镜面上露层或霜层的温度，从而获得气体的露点温度。
1.121 [bookmark: _Toc10624][bookmark: _Toc21124]毛发湿度表  hair hygrometer
用脱脂毛发做感湿元件所制成的测量空气相对湿度的仪器。
1.122 [bookmark: _Toc32365][bookmark: _Toc1672]湿度传感器（变送器）  Humidity sensor（transmitter）
输出模拟或数字信号的湿度测量仪表。
1.123 [bookmark: _Toc14599][bookmark: _Toc25430]湿度发生器  Humidity generator
在一定条件下能发生水蒸气含量恒定且可知的气流或气氛的装置的总称。
1.124 [bookmark: _Toc22384][bookmark: _Toc7084]双压法湿度发生器  Two-pressure humidity generator
双压法湿度发生器是在一定温度条件下，气体在饱和室（器）内被加压饱和，然后在测试室减压膨胀，通过调节饱和室和测试室的压力比，得到不同湿度的稳定气流或气氛。
1.125 [bookmark: _Toc5142][bookmark: _Toc26884]双温法湿度发生器  Two-temperature humidity generator
双温法湿度发生器是在恒定的压力条件下，将某一温度的气体在饱和器（室）饱和，然后在测试室使其温度升高，根据道尔顿分压定律和气体状态方程可计算出较高温度下气体的相对湿度。通过调节饱和器和测试室的温度，就可以得到不同湿度的气流或气氛。
1.126 [bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc592]分流法湿度发生器  Mixed-flow humidity generator
分流法湿度发生器是在一定温度条件下，将干气和饱和湿气按不同比例混合，得到不同湿度的稳定气流或气氛。
1.127 [bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc17729]渗透法湿度发生器  Permeation tube humidity generator
渗透法湿度发生器是根据有机或高分子材料对于水具有渗透性的原理，当渗透管（膜）的材料﹑有效渗透面积﹑管（膜）内外压差和载气流量固定后，水的渗透率只和温度有关系。
注：渗透法湿度发生器可以产生几个µL/L到2000µL/L的恒湿气体，一般用作低量程湿度发生器。
1.128 [bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc22372]饱和盐湿度发生器  Saturated salt solutions
的浓度在一定温度下是固定的。当一种饱和盐溶液在密闭的容器内部达到平衡状态时，液面上方的水蒸气分压值保持恒定不变，即相对湿度是固定的。通过适当地选择不同种类的盐就能获得不同的相对湿度。
1.129 [bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc19401]恒温恒湿箱  Temperature and humidity chamber
恒温恒湿箱是一种气候环境实验设备，能提供恒温恒湿的环境，一般用于检定或校准较大体积的温湿度表或温湿度记录仪。
1.130 [bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc14945]土壤水分测定仪  soil moisture content analyser
测量土壤中水分含量的仪器。
1.131 [bookmark: _Toc7383][bookmark: _Toc8960]烘土箱  soil drying oven
测定土壤湿度时烘干土壤样品的器具。
[bookmark: _Toc17597][bookmark: _Toc3092][bookmark: _Toc835]气压计量
1.132 [bookmark: _Toc8809][bookmark: _Toc7431]气压  atmospheric pressure
大气的压强。通常用单位横截面积上所承受的垂直气柱的重量表示。
注：单位为百帕（hPa）。
1.133 [bookmark: _Toc32684][bookmark: _Toc32334]水汽压  vapour pressure
空气中水汽部分作用在单位面积上的压力。
1.134 [bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc2109]饱和水汽压  saturation vapour pressure
一定的温度和气压下，湿空气达到饱和时的水汽压。
1.135 [bookmark: _Toc18705][bookmark: _Toc17385]本站气压  stationpressure
气象站的气压传感器感应面所在高度上的气压。
1.136 [bookmark: _Toc4290][bookmark: _Toc11639]海平面气压  sea-levelpressure
由本站气压换算到平均海平面高度上的气压值。
1.137 [bookmark: _Toc26865][bookmark: _Toc1290]静压(力)  static pressure
随流体而运动的气压表所测得的压力。
1.138 [bookmark: _Toc17361][bookmark: _Toc31888]动压(力)  dynamic pressure
静压与相对于流体运动的气压表所测得的压力之差。
1.139 [bookmark: _Toc28780][bookmark: _Toc12130]温度修正  temperature correction
为消除气压表由于温度影响而引起的附加误差所作的修正。
1.140 [bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc17271]重力修正  gravity correction
为了把水银气压表的测量值调整到标准重力状态下而对其测量值进行的修正。
1.141 [bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc16923](活塞)下降速度 drop rate
在规定的条件下，活塞在工作位置上，单位时间内的下降距离。
1.142 [bookmark: _Toc803][bookmark: _Toc20217]鉴别力[阈](又称:灵敏限)   discrimination threshold
活塞压力计处于力平衡状态，使平衡破坏时可察觉的最小质量值。
1.143 [bookmark: _Toc11739][bookmark: _Toc8623]非线性  nonlinearity
在同一工作条件下，传感器(平均)校准曲线与理论(工作)特性直线的不一致性。
1.144 [bookmark: _Toc10763][bookmark: _Toc13880]校准曲线  calibration curve
压力传感器输出值与输入压力值之间的对应关系曲线。
1.145 [bookmark: _Toc4999][bookmark: _Toc2603]拟合直线  fitting straight-line
根据压力传感器校准数据，按一定的方法确定的特性曲线。
1.146 [bookmark: _Toc10390][bookmark: _Toc20002]满量程输出  full-span output
压力传感器测量上限输出值与测量下限输出值的代数差。
1.147 [bookmark: _Toc9577][bookmark: _Toc29155]零点(位)输出  zero output
在正常工作条件下，输入为零时的零点(位)输出的示值。
1.148 [bookmark: _Toc3650][bookmark: _Toc1404]零点漂移  zero offset
在正常工作条件下和规定的时间间隔内，零点示值的漂移量
1.149 [bookmark: _Toc23363][bookmark: _Toc1337]热零点偏移  thermal zero offset
由于环境温度变化引起的零点示值偏移。
1.150 [bookmark: _Toc11541][bookmark: _Toc28946]热灵敏度偏移  thermal sensitivity offset
由于环境温度变化引起的灵敏度偏移。
1.151 [bookmark: _Toc28556][bookmark: _Toc19341]振筒  vibration cylinder
压力敏感元件，其结构为薄壁圆筒，其固有频率随周围介质密度的变化而改变的弹性振动元件。
1.152 [bookmark: _Toc1144][bookmark: _Toc6412]振筒式气压传感器  vibration cylinder pressure transducer
利用振筒作为感压元件的气压传感器。
1.153 [bookmark: _Toc22860][bookmark: _Toc16335]气压计  barograph
能连续自动记录气压随时间变化的仪器。
1.154 [bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc16368]数字气压仪  digital barograph
能以数字方式显示相应气压值的气压仪器。
1.155 [bookmark: _Toc1983][bookmark: _Toc24697]微差压计  micro-differential gauge
测定空气静压与动压微小之差的仪器。
1.156 [bookmark: _Toc10095][bookmark: _Toc28855]空盒气压计  aneroid barograph
以一组膜（空）盒作为感应元件且能连续自动记录气压随时间变化的气压计。
1.157 [bookmark: _Toc23757][bookmark: _Toc13297]气压表  barometer
能测量气压并有示值的仪器。
1.158 [bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc6374]振筒式气压仪（表） vibrating cylinder barometer
利用振筒作为感压元件的气压测量仪表。
1.159 [bookmark: _Toc8967][bookmark: _Toc19966]水银气压表  mercury barometer
利用托里拆利原理，以真空玻璃管中水银柱高度表示气压数值的气压表。
1.160 [bookmark: _Toc4187][bookmark: _Toc23698]定槽式气压表  compensated scale barometer
以水银作为测压介质，采用固定的槽管比（水银槽与内管截面积之比）的气压表。
亦称寇乌水银气压表（Kew pattern barometer）。
1.161 [bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc16683]动槽式气压表  adjustable cistern barometer
以水银作为测压介质，在读数前需将水银槽中水银面调整到与标尺零点相切位置的气压表。
亦称福丁水银气压表（Fortin barometer）。
1.162 [bookmark: _Toc12419][bookmark: _Toc13819]单管水银压力表  single tube mercury manometer
以水银为测压介质，由单支玻璃管配以补偿标尺组成的测量气压或被测容器内压力的压力表。
1.163 [bookmark: _Toc25526][bookmark: _Toc22676]双管水银压力表  double tube mercury manometer
以水银为测压介质，利用主管与真空管水银柱高度之差测量气压或被测容器内压力的压力表。
1.164 [bookmark: _Toc1760][bookmark: _Toc6669]空盒气压表  aneroid barometer
用膜（空）盒作为感应元件的闭口气压表。
1.165 [bookmark: _Toc21164][bookmark: _Toc17954]气压试验箱  pressure test chamber
用于检定、试验测量气压仪器的试验箱。
1.166 [bookmark: _Toc1669][bookmark: _Toc27528]活塞式压力计  piston gauge
利用活塞及其连接件和专用砝码加载在活塞有效面积上的重力与被测压力作用在活塞下端面产生的力相平衡的原理而制成的测量压力的仪器。
[bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc31128][bookmark: _Toc14832]降水计量
1.167 [bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc8980]降水  precipitation
是从云中降落或从大气沉降到地面的液态或固态的水汽凝结物，包括：雨、雹、雪、露、雾凇、白霜和雾等。
1.168 [bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc71]降水量  amount of precipitation
某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的固态或液态降水在水平面上积累的深度（固态降水用水当量表示）。
注：单位为毫米（mm）。
1.169 [bookmark: _Toc7592][bookmark: _Toc16231]降水强度  precipitation intensity
单位时间内或某一时段内的降水量。
注：单位为毫米每分钟（mm/min）或毫米每小时（mm/h）。
1.170 [bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc27324]雨量  rainfall
一定时段内，从大气降落到地面上的液态降水量。
亦称降雨量，单位为毫米（mm）
1.171 [bookmark: _Toc1093][bookmark: _Toc22277]雪量  snowfall
一定时段内，从大气降落到地面上的雪的水当量。
注：单位为毫米（mm）。
1.172 [bookmark: _Toc20033][bookmark: _Toc16676]雪深  snow depth
从积雪表面到地面的垂直深度。
注：单位为毫米（mm）。
1.173 [bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc12536]雪压  snow pressure
单位面积上的积雪质量。
1.174 [bookmark: _Toc31100][bookmark: _Toc22197]雪密度  snow density
由样本雪融化得到的雪水体积与样本雪原来的体积比值。
1.175 [bookmark: _Toc12655][bookmark: _Toc30182]残留量 remaining liquid
在规定时间内，将量器内部液体排出后，留在量器内壁表面的液体量。
1.176 [bookmark: _Toc18171][bookmark: _Toc31387]流出时间 discharging time
为保证量器的测量准确度，所规定的量器内全部液体流出时间。
1.177 [bookmark: _Toc31483][bookmark: _Toc26673]液面高度  level height
下基准点至自由液面的垂直距离。
1.178 [bookmark: _Toc20699][bookmark: _Toc28255]几何测量法  geometric method
通过测量量器的有关几何尺寸，经计算求其容积的方法。通常有外测法和内测法。
1.179 [bookmark: _Toc21739][bookmark: _Toc24090]承水器  raingauge receiver
雨量器和雨量计（仪）中直接承接降水的器具。
1.180 [bookmark: _Toc26053][bookmark: _Toc31462]雨量计  pluviograph；recording raingauge
能连续自动记录降雨量的仪器。
1.181 [bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc17276]翻斗[式]雨量计  tilting bucket raingauge
利用翻斗翻转次数连续计量降水量的雨量计。
1.182 [bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc9205]称重式降水传感器  weighing rain sensor
通过称量容器中捕获的液态和固态降水的质量而测量降水量的仪器。
1.183 [bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc20039]雨量筒  non-recording rain gauge
人工观测降水量的器具。由承水器、贮水瓶和储水筒组成。
承水器直径为20 cm正圆形，其口缘镶有内直外斜刀刃形的铜圈，分为带漏斗的承雨器和不带漏斗的承雪器两种。
1.184 [bookmark: _Toc25178][bookmark: _Toc15566]雨量强度计  rainfall intensity recorder
连续测量和记录单位时间的降雨量随时间变化的仪器。亦称雨强计。
1.185 [bookmark: _Toc30393][bookmark: _Toc27315]感雨器  rain detector
感应并测量降水开始时间和终止时间的传感器。亦称降水检测器。
1.186 [bookmark: _Toc3752][bookmark: _Toc26650]电容式感雨器  capacitive rain sensor
利用电容传感器对降落在其表面的雨水进行采样，以测量降雨强度和降雨量的仪器。
1.187 [bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc23809]雨滴谱仪  disdrometer； rain droplet collector
对降水进行采样，以获取降水粒子形状大小、运动速率以及滴谱分布等降水参数的仪器。
1.188 [bookmark: _Toc26023][bookmark: _Toc2077]声学式雨滴谱仪  acoustic disdrometer
利用麦克风将降落到传感器上的雨滴声音信号转换为电脉冲信号，根据声音强度与雨滴直径的对应关系来测量雨滴大小及其谱分布的仪器。
1.189 [bookmark: _Toc18832][bookmark: _Toc27295]激光式雨滴谱仪  laser disdrometer
采用平行激光束作为光源构成采样空间，光电管阵列为接收传感器，自动测量穿越采样空间的降水粒子所引起的闪烁信号相关参数，据此反演降水粒子的尺度、速度及其谱分布的仪器。
1.190 [bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc18549]撞击式雨滴谱仪  impact disdrometer
利用压力敏感探头将撞击到其上的雨滴动能转换为电脉冲信号，根据信号幅值与雨滴直径的对应关系来测量雨滴大小及其谱分布的仪器。
1.191 [bookmark: _Toc499][bookmark: _Toc8028]移液器  quantitative adjustable pipet
由定位部件、容量调节指示部分、活塞套和吸液嘴等组成，在化学分析中取样和加液用的量出式量器。
1.192 [bookmark: _Toc26004][bookmark: _Toc30293]量筒  glass graduate
具有分度线的宽边底座玻璃圆筒形玻璃量器。
1.193 [bookmark: _Toc8463][bookmark: _Toc10491]标准玻璃量器  standard glass container
按规定的结构制造，可作为容量量值传递的玻璃量器。
1.194 [bookmark: _Toc14182][bookmark: _Toc17881]玻璃量器标准装置  standard glassware equipment
由标准玻璃量器组、温度计、秒表等组成的装置。
[bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc3483][bookmark: _Toc25668]辐射计量
1.195 [bookmark: _Toc12194][bookmark: _Toc18194]辐射  radiation
能量以电磁波或粒子形式发射或传播。
1.196 [bookmark: _Toc27224][bookmark: _Toc2201]辐射能 radiant energy
以辐射形式发射、传播或接收的能量。辐射能的测量单位为焦[耳](J)。
1.197 [bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc31476]太阳辐射  solar radiation
太阳以电磁波或粒子形式发射的能量。亦称日射。
1.198 [bookmark: _Toc23943][bookmark: _Toc15105]地球辐射  earth radiation
是由地球表面以及大气的气体、气溶胶和云所发射的长波电磁能量，在大气中它也被部分地吸收。
1.199 [bookmark: _Toc29710][bookmark: _Toc11654]辐[射]照度  irradiance
照射到面元表面上的辐射能通量除以该面元的面积。
1.200 [bookmark: _Toc25005][bookmark: _Toc30613]曝辐（射）量  radiance exposure
接收到的辐射能的面密度。
注1、亦称辐照量（irradiation）。
注2、曝辐（射）量的测量单位为焦[耳]每平方米（J/m2）。
注3、等效定义是：辐照度对时间的积分。
1.201 [bookmark: _Toc18354][bookmark: _Toc170]世界辐射测量基准  world radiation reference(WRR)
国际单位制体系内太阳法向直射辐照度的最高测量标准。
注1、它由多种腔体式绝对直接日射表组成的国际标准组来表示和复现，其不确定度小于0.3%。
注2、WRR已被世界气象组织采用，并于1980年7月1日起生效，原来的国际太阳辐射标准——国际直接日射测量标尺IPS-1956同时废止。从原标尺换算到新标准应由原值乘以1.022。
1.202 [bookmark: _Toc5521][bookmark: _Toc30507]有效辐照面  effective radiation area
在整个辐照面内，辐照度均匀分布且达到规定要求的部分。
1.203 [bookmark: _Toc17652][bookmark: _Toc18755]辐照不稳定度  radiation instability
在规定的时间间隔内，有效辐照面任意给定位置上的辐照度随时间变化的最大相对偏差。
1.204 [bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc12708]非线性误差  Nonlinear error
指测量系统中实际输入至输出特性曲线与理想线性关系的最大偏差。
1.205 [bookmark: _Toc7157][bookmark: _Toc27954]‌余弦响应误差  Cosine response error
指探测器在光以不同方向入射时，其光电流输出与理想情况下的差异。
1.206 [bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc17071]辐射表  radiometer
测量各种辐射照度仪表的统称。亦称辐射计。
1.207 [bookmark: _Toc17079][bookmark: _Toc24627]绝对辐射表  absolute radiometer  
具有自校准功能的辐射表。
1.208 [bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc16659]相对辐射表  relative radiometer
需要定期用标准（绝对）辐射表校准以重新确定其灵敏度的辐射表。
1.209 [bookmark: _Toc2202][bookmark: _Toc2776]工作辐射表  field radiometer
适用于全天候在室外长期工作的辐射表。
1.210 [bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc24172]热电型辐射表  thermoelectric radiometer
根据辐射强度经敏感元件转化输出电动势的大小来测定辐照度强弱的仪器。
1.211 [bookmark: _Toc4787][bookmark: _Toc695]光电型总辐射表  photoelectric pyranometer
采用光电效应测量水平面从上方2π立体角范围内接收到的直接辐射和散射辐射之和的辐射表。
1.212 [bookmark: _Toc25543][bookmark: _Toc794]腔体式绝对辐射表  absolute cavity radiometer
具有腔体式接收器和自校准功能的绝对直接日射表。
注：亦称自校准绝对直接日射表（self-calibrating absolute radiometer）。
它具有高稳定性的自校准功能，是实现太阳辐照度标尺的辐射表，其测量不确定度为±0.3%。
1.213 [bookmark: _Toc24221][bookmark: _Toc30206]补偿式绝对辐射表  compensation pyrheliometer
采用补偿法，以两个平行放置的接收器先后分别被太阳辐射和电流（焦耳效应）加热相互补偿，测量太阳直接辐照度的辐射表。
注：亦称埃斯特朗直接辐射表（Angstrom pyrheliometer）。
1.214 [bookmark: _Toc371][bookmark: _Toc30143]总日射表  pyranometer；solarimeter
测量平面接收器上半球向日射辐照度的辐射表。
注1、亦称总辐射表、天空辐射表。
注2、根据总日射表安放状态的不同，可分别测量总日射、半球向日射、反射日射或借助遮阴片（环）测量散射日射等的辐照度。
注3、根据Moll-Gorczynski热电堆设计的总日射表，国外曾设专用名词solarimeter称之。目前此种总日射表已停产。
注4、国外也有将测量散射日射的总日射表称之为diffusometer,就实质而论，它与总日射表并无区别。
1.215 [bookmark: _Toc13382][bookmark: _Toc24948]总日射计  pyranograph
自动测量总日射辐照度并将结果在辐照度-时间坐标纸上绘成曲线的总日射表。
注：亦称总辐射计。
1.216 [bookmark: _Toc21925][bookmark: _Toc10776]直接日射表   pyrheliometer；actinometer
测量法向直接辐照度的辐射表。
注：亦称直接辐射表。
这类仪表具有限定其视场角（不小于6°）的准直筒和为对准太阳的瞄准器。
1.217 [bookmark: _Toc30097][bookmark: _Toc15580]光合有效辐射表  photosynthetically active radiometer
采用硅光探测器测量400 nm～700 nm波长范围的太阳光的光合有效辐射波段辐射的仪器。
1.218 [bookmark: _Toc20115][bookmark: _Toc21798]紫外总日射表  ultraviolet pyranometer
测量给定平面上半球向太阳紫外总日射辐照度的仪表。
由于紫外日射可细分为三个波段，相应地有分别测量A波段和B波段以及A+B波段的紫外总日射表。由于C波段的紫外辐射到达不了地面，故没有相应的测量仪器。
1.219 [bookmark: _Toc14661][bookmark: _Toc1880]净[全]辐射表  net pyrradiometer
测量水平面上、下两面所接收到的半球向全辐射辐照度之差的仪表。
1.220 [bookmark: _Toc28542][bookmark: _Toc386]地球辐射表  pyrgeometer
测量接收器面上半球向长波辐照度的辐射表。
注1：亦称大气辐射表。
注2、根据地球辐射表安放状态的不同，可分别测量向上或向下的长波辐照度。
测量的波长范围为4μm～50μm。地球辐射表的光谱响应主要取决于保护接收面圆罩的材质。
1.221 [bookmark: _Toc4981][bookmark: _Toc11038][直接日射表]视场角  field of view angle(of pyrheliometer)
直接日射表准直筒前部圆形开口的直径对接收器表面中心的张角。
注：亦称开敞角（opening angle）。
1.222 [bookmark: _Toc22964][bookmark: _Toc1101]太阳跟踪器  solar tracker；solar mount；sun tracker
用电动或手动方式始终保持太阳辐射束处于垂直于接受面状态的旋转装置。
1.223 [bookmark: _Toc12418][bookmark: _Toc18845]散射辐射表遮光片  shade disk of scattering radiometer
按一定的比例尺寸制作的长杆和固定于长杆远端的圆片（球），遮挡总日射表传感器上的直接日射，以使仪器能够测量散射日射辐照度的部件。
1.224 [bookmark: _Toc12182][bookmark: _Toc20051]散射辐射表遮光环 shade ring of scattering radiometer
按一定宽度和半径制作的圆环，可连续遮挡总日射表传感器上的直接日射，以使仪器能够自动测量记录散射日射辐照度的装置。
注：亦称散射辐射表遮光带。
应定期沿与天轴平行的导轨调节该环（带）的位置，以适应太阳赤纬的季节性变化。
1.225 [bookmark: _Toc26195][bookmark: _Toc11700]散射辐射表  scattering radiometer
在太阳跟踪器上附加一遮光片，随时将落在总日射表上的直接日射遮掉，供自动连续测量散射日射辐照度的装置。
1.226 [bookmark: _Toc10975][bookmark: _Toc17591]太阳[辐照度]模拟器  solar (irradiance)simulator
一种光谱与太阳近似，辐照度具有一定的稳定度、光斑具有一定的均匀性、且辐照度强弱可调的人工光源装置。
1.227 [bookmark: _Toc10031][bookmark: _Toc21730][绝对]黑体  [absolute] blackbody
对任意方向、波长和偏振状态的入射辐射都能全部吸收的理想热辐射体。
1.228 [bookmark: _Toc6682][bookmark: _Toc29811][空腔]黑体辐射源  [cavity] blackbody radiation source
用于检定或校准辐射温度计、具有稳定控制的温度和明确的发射率且热辐射特性接近于黑体的凹形装置。
[bookmark: _Toc16926][bookmark: _Toc11536][bookmark: _Toc28638]日照计量
1.229 [bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc24256]日照时数  sunshine duration
每日实际存在符合日照定义时段的总和。
注：亦称实照时数。
单位为小时（h），准确到0.1h。
1.230 [bookmark: _Toc6077][bookmark: _Toc360]可照时数  duration of possible sunshine
每日可能的日照时间。
注：以日出至日没的全部时间计算。它完全决定于当地的地理纬度和日期。常规使用的以此为准。
以晴空下日出后至日落前直射辐照度≥120 W/m2的全部时间计算。
1.231 [bookmark: _Toc6472][bookmark: _Toc17580]日照记录仪  sunshine recorder
连续自动记录日照时间的仪器。
注：亦称日照计（heliograph）。
1.232 [bookmark: _Toc23213][bookmark: _Toc12402]聚焦式日照计  Campbell-Stokes sunshine recorder
利用玻璃球聚焦原理而设计的测定实际日照时数的仪器。
注：亦称坎贝尔—司托克斯日照计。
1.233 [bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc11111]乔唐日照计  Jordan sunshine recorder
测定实际日照时数的一种圆筒状仪器。
注：亦称暗筒式日照计。
1.234 [bookmark: _Toc8013][bookmark: _Toc12088]双金属片日照计  bimetallic sunshine recorder
由置于聚丙烯圆罩下，相互均匀隔开的六对双金属黑化元件为感应元件测量日照时数的仪器。
1.235 [bookmark: _Toc20308][bookmark: _Toc22839]光电式数字日照计  photoelectric sunshine meter
是基于光电效应的日照时数传感器。
[bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc11750][bookmark: _Toc13460]能见度计量
1.236 [bookmark: _Toc24113][bookmark: _Toc26979]白天气象能见度  meteorological visibility by day
指视力正常（对比阈值为0.05）的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离。
1.237 [bookmark: _Toc15726][bookmark: _Toc24957]夜间气象能见度  meteorological visibility at night
按如下两种方式定义：
假定总体照明增加到正常白天水平，适当大小的黑色目标物能被看到和辨认出的最大水平距离；
中等强度的发光体能被看到和识别的最大水平距离。
1.238 [bookmark: _Toc21591][bookmark: _Toc29308]气象光学视程  meteorological optical range
白炽灯发出色温为2700 K的平行光束的光通量在大气中削弱至初始值的5%时所通过的路径长度。
1.239 [bookmark: _Toc10377][bookmark: _Toc22322]亮度对比  luminance contrast
目标物的亮度与其背景亮度之差同背景亮度之比值。
1.240 [bookmark: _Toc24121][bookmark: _Toc13772]透射率  transmittance
对由色温为2700 K的白炽光源发出的平行光束在大气中经过给定长度的光学路径后的剩余的光通量的分数。
1.241 [bookmark: _Toc27308][bookmark: _Toc15567]消光系数  extinction coefficient
表征介质使电磁波衰减程度的物理量。它等于电磁波在介质中传播单位距离时，其强度由于吸收和散射作用而衰减的相对值。
1.242 [bookmark: _Toc19590][bookmark: _Toc1911]散射系数  scattering coefficient
单位容积的散射介质在各方向散射的总量与入射通量之比。
1.243 [bookmark: _Toc13958][bookmark: _Toc23464]视觉感域  contrast threshold, threshold contrast
观测者能够由背景中识别目标物的最小亮度对比，它与目标物的角宽度、背景亮度、观测者视力以及期望发现的概率等因子有关。
1.244 [bookmark: _Toc29023][bookmark: _Toc12787]能见度仪  visibility meter
根据大气透射或散射特性来测量气象能见度的仪器。。
1.245 [bookmark: _Toc6921][bookmark: _Toc11543]能见度测定表nephelometer
从多个角度测量浑浊介质中悬浮颗粒散射函数的仪器。
注：所获得的资料可用于确定悬浮粒子的大小和小样本空气及其悬胶体的视见性质。
1.246 [bookmark: _Toc11807][bookmark: _Toc28874]前向散射式能见度仪  forward scatter visibility meter
应用测量大气中气溶胶和微粒对入射光的前向散射能量原理制成的测量能见度的仪器。
1.247 [bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc10374]后向散射式能见度仪  back scatter visibility meter
应用测量大气中气溶胶和微粒对入射光的后向散射能量原理制成的测量能见度的仪器。
1.248 [bookmark: _Toc586][bookmark: _Toc68]透射仪  transmissometer
通过测量光束在穿过已知长度的路径后透过或衰减的程度来测定气象能见度的仪器。
1.249 [bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc11847]光学成像式能见度仪  optical imaging visibity meter
通过对特定目标物成像的清晰程度来测定能见度的仪器。
[bookmark: _Toc29691][bookmark: _Toc481][bookmark: _Toc7326]蒸发计量
1.250 [bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc13840]蒸发量  actual evaporation
在一定时段内，水由液态或固态变为气态的量。
1.251 [bookmark: _Toc11137][bookmark: _Toc16298]蒸散量  evapotranspiration
在一定时段内，水面蒸发量、土壤蒸发量与散发量之和。
1.252 [bookmark: _Toc30818][bookmark: _Toc9677]散发量  transpiration by plants
在植物生长期，水分从叶面和枝干蒸发进入大气的量。
1.253 [bookmark: _Toc8342][bookmark: _Toc7269]土壤水分蒸发量 evaporation from soil
在一定时段内，土壤中的水分通过上升和汽化从土壤表面进入大气的水量。
1.254 [bookmark: _Toc30755][bookmark: _Toc13127]蒸发器  evaporation pan
具有规定尺寸观测蒸发量的器具。
亦称蒸发皿。
1.255 [bookmark: _Toc23952][bookmark: _Toc19182]蒸发表  evaporometer
测量在某给定时段内蒸发到大气中的水分的仪器。
1.256 [bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc10341]蒸发池  evaporation tank
具有规定面积和深度的标准型盛水池，用于观测蒸发量。
如面积20m2、深度2m。
1.257 [bookmark: _Toc10218][bookmark: _Toc457]蒸发计  evaporograph
能随时间连续自动测记蒸发量的仪器。
1.258 [bookmark: _Toc21839][bookmark: _Toc24207]土壤蒸发器  evaporation pan of soil
根据水量平衡原理测量一定时段内土壤水分蒸发量的器具。
1.259 [bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc2462]超声波式蒸发传感器  ultrasonic evaporation sensor
利用超声波测量蒸发桶或蒸发池水位变化来测量蒸发量的传感器。
1.260 [bookmark: _Toc4481][bookmark: _Toc26232]蒸散表  evapotranspirometer
用于测量蒸散量的仪器。
[bookmark: _Toc10779][bookmark: _Toc3908][bookmark: _Toc25727]土壤测量
1.261 [bookmark: _Toc2693][bookmark: _Toc13162]土壤含水量  soil water content
存在于土壤孔隙和土壤固体颗粒表面的液态水量。
1.262 [bookmark: _Toc23748][bookmark: _Toc3610]土壤水分测定仪  soil moisture content analyzer
测量土壤中水分含量的仪器。
1.263 [bookmark: _Toc2656][bookmark: _Toc27439]微波土壤湿度仪  soil microwave hygrograph
利用土壤水分对微波功率的吸收的原理测量土壤湿度的仪器。
1.264 [bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc24573]蒸渗计  lysimeter
用于测量农田土壤水分蒸发，渗漏和作物蒸腾所散失的总水量的仪器。
1.265 [bookmark: _Toc27535][bookmark: _Toc29061]冻土器  frozen soil apparatus
测量土壤冻结深度的仪器。
[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc28867][bookmark: _Toc25631]酸雨计量
1.266 [bookmark: _Toc23798][bookmark: _Toc22199]pH(酸度)计  pH meter
用于测量水溶液的 pH 值的一种电化学分析仪器。
1.267 [bookmark: _Toc31313][bookmark: _Toc15426]pH 计检定仪  pH meter calibrator
一种标准直流电压信号输出装置，主要用于检定 pH(酸度)计、离子计、自动电位滴定仪等仪器的电计部分。
1.268 [bookmark: _Toc15902][bookmark: _Toc15438]盐桥  salt bridge
为了减小液接电位，转移离子而在两种溶液之间连接的高浓度电解质溶液。
1.269 [bookmark: _Toc30466][bookmark: _Toc21276]pH标准溶液  pH standard solution
用于校准pH计的缓冲溶液，具有稳定的pH值和已知的精确数值。
注：常见的pH标准溶液包括邻苯二甲酸氢钾（pH=4.00）、磷酸盐混合液（pH=6.86）和硼砂溶液（pH=9.18）等，配制时需严格控制试剂纯度、干燥条件和温度。
1.270 [bookmark: _Toc14225][bookmark: _Toc20251](电解质溶液的)电导  electrolytie conduetance
电导池中电解质溶液的离子电荷移动时，电流和电势差的比值。
1.271 [bookmark: _Toc17400][bookmark: _Toc4616](电解质溶液的)电导率  electrolytic conductivity
电解质的电导率是指在单位距离内，电解质溶液中所带电粒子(即离子)传导电流的能力。它可以用来表征电解质溶液的导电性能，通常以单位浓度(mol/L)的电解质在25℃下的电导率(单位:S/m或mS/cm)来描述。
注：在特定条件下，电解质的电导率与电解质的化学组成、浓度、温度以及溶液中的其他物质等因素密切相关。对于某些特殊的电解质溶液，其电导率还可能受到电场强度及电极材料的影响。
1.272 [bookmark: _Toc7576][bookmark: _Toc9169]电导池常数  Cell Constant
‌是表征电导池几何特性的物理量，其定义为两极板间距离与极板有效截面积的比值。由于电导池的有效几何参数难以直接测量，一般通过测量电导率准确已知的标准物质的电导，用相对测量方法确定电导池常数。
注:通常电导池常数在一定范围内有恒定的值，超出这个范围，电极极化效应或其他效应可能使电极常数发生变化。
1.273 [bookmark: _Toc8415][bookmark: _Toc6402]温度系数  temperature coefficient
温度每变化1℃，电解质溶液电导率的相对变化。
1.274 [bookmark: _Toc4262][bookmark: _Toc15125]电导率仪  Electrolytic Conductivity Meters
是指以电化学测量方法测定电解质溶液的电导的仪器。‌
[bookmark: _Toc2638][bookmark: _Toc20969][bookmark: _Toc20563]大气电学计量
1.275 [bookmark: _Toc13544][bookmark: _Toc19464]大气电场  atmospheric electric field
存在于大气中而与带电物质产生电力相互作用的物理场。
注:用表征大气电场强弱和方向的电场强度来描述，方向垂直向下的大气电场规定为正电场，方向垂直向上的大气电场规定为负电场。
1.276 [bookmark: _Toc5350][bookmark: _Toc5679]电场发生器  electric field generator
由金属屏蔽罩保护的两块相互平行的金属极板构成，通过在极板上施加直流电压可在极板间产生均匀电场的装置。
1.277 [bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc4472]大气电场仪  atmospheric electric field
利用导体在电场中产生感应电荷的原理测量大气电场及其变化的设备。
1.278 [bookmark: _Toc23801][bookmark: _Toc7597]闪电  lightning flash
积雨云中正负不同极性电荷中心之间的放电过程,或云中电荷中心与大地和地物之间的放电过程，或云中电荷中心与云外相反极性的电荷中心之间的放电过程。
1.279 [bookmark: _Toc11408][bookmark: _Toc15483]云闪  intra-cloud flash；IC
放电通道不与大地和地物发生接触的闪电放电过程,包括云内(intra-cloud)闪电、云际(inter-cloud)闪电和云-空(cloud-air)闪电三种过程。
1.280 [bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc30958]地闪  cloud ground flash;CG
发生在雷暴云体与大地和地物之间的闪电放电过程。
1.281 [bookmark: _Toc19040][bookmark: _Toc4850]回击  return stroke
起始于云内的下行先导与从地面产生的上行连接先导会合后产生的强脉冲放电过程。
1.282 [bookmark: _Toc19403][bookmark: _Toc19771]闪电定位网  lightninglocation system
利用多个探测站组网探测的方法,通过探测闪电放电过程中一些特定放电事件产生的电磁辐射信号来确定该事件发生的时间和空间位置设备系统,一般由多个闪电探测站、通信网络、数据处理中心组成。
1.283 [bookmark: _Toc22021][bookmark: _Toc16337]探测效率  detection efficiency
在给定区域探测到的闪电事件数与实际发生闪电数的比例,通常以百分数表示。
1.284 [bookmark: _Toc27135][bookmark: _Toc25281]基线距离  baseline distance
组网时相邻闪电探测站点间的球面距离。
1.285 [bookmark: _Toc29410][bookmark: _Toc30132]时间差法  time of arrival;TOA
通过测量闪电产生的电磁脉冲信号到达不同测站的时间差进行闪电定位的技术方法。
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