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 《光合有效辐射表校准规范》编制说明

1、 任务来源
根据国家市场监督管理总局办公厅文件和全国气象专用计量器具计量技术委员会文件，由国家气象计量站负责编制《光合有效辐射表校准规范》。
[bookmark: _GoBack]本规范在前期归口于全国气象专用计量器具计量技术委员会。因气象计量领域专业细分与优化的工作需要，目前本规范的管理与技术归口工作已调整至其下设的“全国气象专用计量器具计量技术委员会原位观测计量分技术委员会”。此次归口单位的调整旨在更精准地对接原位观测领域的计量技术需求，确保本规范的技术路线更加科学合理，后续审定及实施等工作由该分技术委员会负责组织。
2、 编制依据
JJF 1001       通用计量名词术语
JJF 1071       国家计量校准规范编写规则
JJF 1032       光学辐射计量名词术语及定义
JJF 1059.1     测量不确定度评定与表示
GB/T 31163―2014 太阳能资源术语
GB/T 33865―2017 光合有效辐射表校准方法
使用本校准规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。
3、 与国际建议、标准的关系
无。
4、 编制背景
光合有效辐射(PAR)是指波长在400~700nm的辐射，对植物光合作用有效的、集中在可见光波段的太阳辐射，对于光生物学、植物生理、生态、农业、林业、园艺等学科是十分重要的环境因素。光合有效辐射表被广泛应用于这些领域中。
光合有效辐射表是一种用于测量波长范围在（400-700）nm之间太阳光合有效辐射的仪器，主要由余弦矫正器、滤光片、感应器件、信号输出端和结构部件等组成，其中，感应器件通常采用光电感应元件，滤光片镀有（400-700）nm带通膜系及光谱透过率修正膜系，余弦矫正器为能校正光合有效辐射表余弦特性的漫透射窗口。
本规范针对光合有效辐射表的计量问题，规定了其关键参数的校准方法以及溯源路径，解决了室外太阳光条件下光合有效辐射表溯源时的难点问题，从而进一步保障此类仪器在气象观测、生态、农业等领域中的量值准确可靠。为此，特制定《光合有效辐射表校准规范》。
5、 编制过程
起草小组接到任务后，制定了规范起草计划，拟定了编写提纲，并按计划进行了校准规范的编写工作。国家气象计量站前期已开展了“光合有效辐射气象行业标准建设”工作，在该项目支持下，购置了气象行业标准（DMc150光谱辐射计）及其配套设备，并对国外光合有效辐射表的校准方法进行了研究。起草小组查阅了大量相关文献、标准和文章，并与仪器生产商和用户进行了交流，对校准项目和校准方法的可行性进行了验证。在国家气象计量站进行了实验验证，考察了光合有效辐射表的计量特性。通过大量的实验工作，起草小组对于计量特性、量值传递方法、校准设备要求、主要不确定度来源等方面积累了丰富的经验，于2026年5月形成校准规范的征求意见稿。
6、 主要内容和说明
本规范主要由范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录等9个部分组成。
具体包括的内容和说明如下：
1. 范围 定了本校准规范的适用范围。
1. 引用文件  引用了国家标准1个。
1. 术语和计量单位 引用术语3个：光合有效辐射、灵敏度、修正系数。
1. 概述  简要说明被校计量器具的用途和原理。
1. 计量特性  灵敏度与修正系数；稳定性。
1. 校准条件 规定了环境条件和校准用设备。
规定了光谱辐射计的特性与扩展不确定度，同时对配套设备的性能做了要求。
1. 校准项目和校准方法
模拟电压信号输出的光合有效辐射表校准项目为灵敏度。数字辐射量输出的光合有效辐射表校准项目为修正系数。
1. 校准结果
校准结果应以校准证书的形式给出，对证书应至少包含的信息进行了规定。
1. 复校时间间隔建议了光合有效辐射表的校准周期，并对其进行了说明和解释。
10 附录
给出了作为参考的原始记录格式，并对光合有效辐射表的校准结果进行了不确定度评定。
7、 总结
本校准规范适应了光合有效辐射表的发展现状与计量需求，同时进行了大量的实验，对规范中所提出的校准方法、不确定度评定进行了验证。
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