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《相干测风激光雷达现场校准规范》编制说明

任务来源

国家市场监管总局于2026年5月批准制定《相干测风激光雷达现场校准规范》项目立项，由中国气象局气象探测中心、武汉大学、北京象元气象观测技术研究院、上海市计量测试技术研究院有限公司以及河南省科学院激光制造研究所共同编制《相干测风激光雷达现场校准规范》。《相干测风激光雷达现场校准规范》归口于全国气象专用计量器具计量技术委员会。

编制本规范的必要性

相干测风激光雷达是利用激光与大气气溶胶粒子或分子产生的多普勒频移效应实现对大气风场遥测的专用设备，用来测定以米每秒为单位的风速、以度为单位的风向。适用于气象台（站）、风电、环保、以及农、林等有关部门用来测量三维风场。近些年，国内相继制定了一些针对激光雷达的校准标准和规范，如《激光雷达测风数据可靠性评价技术规范》（GB/T 44395-2024）、《激光测风雷达观测规范》（QX/T 687-2023）、《地基相干多普勒测风激光雷达》（QX/T 605-2021）、《相干多普勒测风激光雷达测试大纲》（气测函[2023]49号），但缺少专门计量规范角度的测试规范。传统相干测风激光雷达校准方法，如依靠飞轮标定，或依靠空气流速测量仪器的风速比较法，存在一些不足：硬目标回波强度与气溶胶后向散射信号相差数个数量级，而自然风场又难以在短时间内覆盖完整风速范围。随着技术的发展，以频率调制和幅度调制方法构建模拟回波为原理研制的相干测风激光雷达定标仪，弥补了传统标校方法存在的不足，满足现场校准的准确性、实时性的需求。因此，基于以上考虑，为了规范检测方法、加强法制管理，确保量值传递的准确可靠，有必要制定更加完善的校准标准和规范，推动国内相干测风激光雷达技术的发展和应用。
任务分配

中国气象局气象探测中心作为本规范的主要起草单位，召集参加起草单位武汉大学、北京象元气象观测技术研究院、河南省科学院激光制造研究所和上海市计量测试技术研究院有限公司的起草人组成编制组。编写组由9名同志组成。

×××同志作为该规范的第一起草人，重点完成了规范的申请、编写过程及围绕规范所进行试验的组织，提出了规范结构、主要内容，完成了规范征求意见稿的编写、不确定度分析报告以及试验报告的具体编写工作。
×××同志承担了规范参考资料材料的查询工作，×××同志承担了规范所需试验的具体试验工作。 

×××等同志参加了规范起草过程中的讨论，对规范的结构和内容提出了意见。
编制组进行了广泛的调研及资料收集整理工作，于2026年4月初形成本规范的征求意见稿。2026年4月向全国主要测风激光雷达生产厂家征求意见，截止2026年4月20日收到来自9个单位的22条意见回复，编写组依据意见进行修改，并于2026年7月14日完成预审稿。
编制依据

在编制《相干测风激光雷达》现场校准规范时，编写组参考了WMO《气象仪器和观测方法指南》的最新版本，同时该规范的编写格式遵从了JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，编写过程中参考了JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1094-2002《测量仪器特性评定》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等国家规范。
编制规范的简要过程

5.1调研情况：起草人到山东、南京等地进行调研，对相干测风激光雷达的生产、使用和溯源情况等做了调查。

5.2 生产情况：目前相干测风激光雷达国内的制造厂主要在山东、南京和北京等地，生产企业多为气象仪器生产商。国外制造厂家主要集中在欧美等国。

5.3使用情况：相干测风激光雷达主要应用于气象观测、风电等领域。

主要编制内容说明

《相干测风激光雷达》现场校准规范规定了相干测风激光雷达现场校准所使用的标准器以及校准方法，如相干测风激光雷达定标仪对径向风速、三维风场等的校准方法等，对校准项目及校准步骤等进行了详细描述。

关于第1条
本规范适用于激光发射波长1550 nm（±50 nm）的相干测风激光雷达的出厂检定、外场标定和使用中检查。
关于第2条
该条按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等要求编写了引用文件。

关于第3条
该条按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等要求编写了术语和计量单位。风速、风向等定义及对应英文参考了WMO气象仪器和观测方法指南的相关内容。
关于第4条
该条按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等要求对相干测风激光雷达的原理、构造和用途进行了编写。相干测风激光雷达的原理、组成以及用途参考了《地基相干多普勒测风激光雷达》的相关描述。
关于第5条
相干测风激光雷达的计量性能要求为探测距离，指向精度，风速、风向的测量误差（均方根误差）等，测量误差要求参考《地基相干多普勒测风激光雷达》。

第6条通用技术要求
该条按照《地基相干多普勒测风激光雷达》的要求对相干测风激光雷达的系统参数进行规定。
关于第7条
该条按照按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等要求，明确了标准器及主要配套设备、辅助设备、环境条件、检定项目、检定方法、数据处理、检定结果处理、检定周期等。
关于附录
该条按JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》等要求编写了附录内容。附录A

 HYPERLINK \l _Toc18243 相干测风激光雷达校准记录、

 HYPERLINK \l _Toc7158 附录B校准证书、附录D

 HYPERLINK \l _Toc11761 检定证书和检定结果通知书内页格径向风速校准结果不确定度评定示例。



