固体密度标准校准规范

编制说明

根据国家市场监督管理总局2023年计量技术规范制修订计划，由全国质量密度计量技术委员会归口，中国计量科学研究院作为主要起草单位，浙江省计量科学研究院、云南省计量测试技术研究院、江苏省计量科学研究院、中航长城计量测试（天津）有限公司、中国石油集团测井有限公司、四川省化工质量安全检测研究院等单位参加起草，承担《固体密度标准校准规范》的制定工作。
本规范为首次制定，归口单位为全国质量密度计量技术委员会，主要起草单位为中国计量科学研究院。
密度是材料的基本物性参数，固体密度量值广泛应用于冶金、化工、建材、地质、电子、航空航天、计量测试等领域。随着 JJG 2094-2021《密度计量器具检定系统表》、JJG42-2023《工作玻璃浮计检定规程》、JJG86-2023《标准玻璃浮计检定规程》的实施，我国建立了以单晶硅球为基准、以固体密度副基准和固体密度标准为中间环节的固体密度量值传递体系，固体密度标准的测量范围和不确定度要求已得到明确。
本校准规范在起草格式上执行了JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》，下面是对规范主要内容的一些说明。
固体密度样品的划分
固体密度标准校准规范中，通过计量部门在实际工作中遇到的问题咨询及意见反馈，对不同固体样品的进行了划分。包括固体密度标准、固体密度标准样块和固体密度样块。
固体密度样品校准方法
规范中的固体密度标准、固体密度标准样块和固体密度样块等均采用液体静力称量法。根据测量不确定度要求的不同，对校准中的配套设备、校准介质、校准中相关参数的控制、数据处理等等均有不同阐述。本规范只规定校准条件、项目、方法和不确定度要求，不设定合格判据，校准结果由委托方根据使用要求判断。
编制依据

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，主要引用 JJG 2094-2021《密度计量器具检定系统表》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1229-2021《质量密度计量名词术语及定义》、JJF 2166—2024《电子固体密度天平校准规范》、JJG86-2023 《标准玻璃浮计》和JJG42-2023 《工作玻璃浮计》。
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